| **Pos.** | **Anz.** | **Beschreibung** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4-Kanal 60 Watt Class D Leistungsendstufe für den professionellen Einsatz. Für niederohmigen oder übertragerlosen 100 V Betrieb konzipiert. Dank Auto-Ramp-Technologie schaltet die Enstufe bei fehlendem Signal automatisch nach 10 Minuten in Mute und nach 28 Minuten in Low-Power-Standby. Die Enstufe kehrt bei Anlage eines Signals ohne Störgeräusche und Verzögerung in den Betriebsmodus zurück. Der Pegel der Kanäle (1 & 2 / 3 & 4) können ferngeregelt werden, via Kontakt kann die Enstufe in Standby geschaltet werden. Schutzschaltungen gegen thermische Überlastung, AC Über-/Unterlast und DC Signale, Einschaltstrom-Begrenzung.Montagematerial zur Montage in 19“ Racks (1x oder 2x @ 19“), unter-Tisch und zur Wandmontage im Lieferumfang enthalten. Technische Daten:Leistung Stereo: 4 x 60 Watt @ 4 / 8 OhmLeistung Mono-Brückenbetrieb: 2 x 200 Watt @ 4 / 8 Ohm2 x 250 Watt @ 70 V / 100 VFrequenzgang (4 Ω und 8 Ω): 20 Hz - 20 kHz, +/- 0,1 dBRauschabstand (20 Hz – 20 kHz): >100 dBEingangsimpedanz: >10 kOhm symmetrisch>10 kOhm unsymmetrischEingangsempfindlichkeit: 1,23 V (+4 dBu)Maximaler Eingangspegel: 12,3 V (+24 dBu)Verstärkung bei 8 Ω: 25 dBAusgangsschaltung: Class DKühlung: KonvektionEingangsanschlüsse: 3,5 mm Euro-Stecker, 5 StifteAusgangsanschlüsse: 3,5 mm Euro-Stecker, 4 StifteSteuerungsanschlüsse: 3,5 mm Euro-Stecker, 5 StifteAbmessungen: 43 mm Höhe241 mm Breite220 mm TiefeGewicht: 1,8 kgHersteller: QSC Typ: SPA4-60 |  |  |